# Robot Gauge

本仓库提供一系列**强化学习训练的运动控制模型指标**, 目标是衡量模型的以下信息, 以衡量Sim2Real间隙:
- 鲁棒性: 随机变化地形, 地面类型(环境摩擦、弹性系数), 模型是否能继续稳定控制
- 稳定性: 电机出力是否合理, 长时间运行是否导致电机过热, 是否出现极端关节位置
- 控制稳定性及准确性: 对于速度追踪指令, 能否准确追踪; 对于目标点指令, 到达误差大小

能间接地衡量模型部署在真机上的效果, 该流程使用Mujoco进行自动化指标评测, 全部代码基于Python实现.

## 支持机器人
| 机器人型号 | 机器人类型 | 速度追踪指令 |
| - | - | - |
| Unitree go2 | 四足 | ✅ |

## 目录结构
- `robogauge/scripts`: 启动指标测试程序
- `robogauge/tasks`: 定义测试任务
- `robogauge/utils`: 常用工具

## 指标
指标的计算方法是通过在环境中发送固定指令及持续时长, 通过Mujoco获取所需参数并计算.

### 环境参数
#### 域随机化
所有的评测指标都会先配置相应的域随机化参数, 在随机参数下进行评测, 以下为常用的域随机化参数

| 参数名称 | 变量名 | 范围 |
| - | - | - |
| 电机动作执行随机延迟 | `action delay` | `<= RL控制间隔` |
| base负重 | `base mass` | `(-1, 5) kg` |

#### 地面
1. 支持legged_gym中的部分地形, 包括: `wave, slope, rough_slope, stairs up, stairs down, obstacles, flat`, 除`flat`地形外其他地形可进行难度系数提升
2. 地面类型 (影响接触摩擦系数, 弹性摩擦系数), 包括: 橡胶地, 木地板, 瓷砖地

### 速度追踪
针对在虚实迁移中发现的问题, 整理指标内容如下:

| # | 指标 | 标准化范围 | 对应真机问题 | 地形 |
| - | - | - | - | - |
| 1 | 关节出现极端值的比例 | 关节范围 | 移动时发生危险的高抬腿行为 | Any |
| 2 | 线速度与指令速度的L2误差 | 最大线速度指令 | 移动时可能无法达到指定速度 | Any |
| 3 | 角速度与指令速度的L2误差 | 最大角速度指令 | 移动时可能无法达到指定速度 | Any |
| 4 | base高度变化 | 固定高度 | 高速移动时机身存在趴低问题 | 平地 |
| 5 | 速度对角突变base高度变化 | 固定高度 | 速度发生对角突变时无法平衡 | 平地 |
| 6 | 高速移动急停稳定性 | 固定用时 | 楼梯上静止时, 关节不稳定 | Any |

## 创建新任务
评测任务注册在[`tasks/__init__.py`](./robogauge/tasks/__init__.py)中完成, 包含四个部分:
- BasePipline: 标准Pipline一般无需修改
- MujocoConfig: 仿真器配置文件, 一般无需修改
- BaseGaugeConfig: 指标配置文件, 参考下文创建新指标
- RobotConfig: 机器人配置文件, 参考下文创建新机器人
### 新指标
在`robogauge/tasks/gauge`下创建新的场景、评估指标
### 新机器人
在`robogauge/tasks/robots`下创建新机器人、配置控制模型, 参考`go2`配置
- [go2.py](./robogauge/tasks/robots/go2/go2.py)控制模型, 包含观测构建和动作输出两个函数, 继承`BaseRobot`
- [go2_config.py](./robogauge/tasks/robots/go2/go2_config.py)配置文件, 包含机器人模型xml路径, 控制模型路径, 观测构建参数, 关节映射顺序, 各类缩放系数, 控制频率等

## 注意事项
### 导入新机器人/控制模型
1. 在Robot中创建新的机器人xml文件时, 需包含力矩控制`actuator`, 传感器`sensor - jointpos, jointvel, imu (framequat, gyro, accelerometer)`, 参考[`go2.xml`](resources/robots/go2/go2.xml), **注意: actuator的顺序需要和joint顺序一致, 该顺序称为mujoco关节顺序**
2. 控制模型相关位置位于[`RobotConfig.control`](robogauge/tasks/robots/base_robot_config.py)中, 不同仿真中关节顺序可能不同, 需保证`mj2model_dof_indices`从mujoco映射到模型训练的关节次序配置正确 (IsaacGym次序和Mujoco相同), 其他模型配置需保持一致
