这个的使用其实很简单
就直接跟着官网下载对应系统的版本就可以了
这里只是说一下在远程串流的时候需要开通哪些端口
在配置sunshine网络的面板上，你看到的所有的tcp和udp的端口都需要进行转发，因为sunshine是通过不同的通道来融合串流才有这么高的速度的
有的通道是鼠标键盘，有的通道是图像，同时，你可以通过控制数据量和清晰度来控制正律和流畅度，目前测试来看，它跟你外接的显示器的分辨率大小保持一致是串流效果还不错的选择。
我目前是通过frp[[frp内网穿透]]将其所有用到的端口都进行内网穿透来实现的，其实其穿过了 本地1->路由器->公网服务器->本地2，延迟很高也正常，很多情况下还不如todesk
但是在哦局域网内部的表现利还不错，同局域网下可以实现用mac串流win来打黑猴，基本感觉不到什么延迟，它也能同步转发声音。
